Аппарат высокого давления электрический мобильный Gidro.market Industrial 500/16 (500 бар, 16 л/мин, 15 кВт)
или эквивалент
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара
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	1
	Аппарат высокого давления электрический мобильный Gidro.market Industrial 500/16 (500 бар, 16 л/мин, 15 кВт) или эквивалент
	Товарный знак, модель
	Gidro.market Industrial 500/16 или эквивалент
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	1 шт.

	
	
	Страна сборки (производства) аппарата
	Россия
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Насос высокого давления (марка, модель)
	Rindevand SJ 1650 или эквивалент
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Назначение
	Мобильный электрический аппарат высокого давления для промышленной гидродинамической очистки: удаление бетона и цемента с опалубки и техники, старых лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалины и отложений с металлоконструкций, оборудования, ёмкостей, корпусов судов; работа с турбофрезами, гибкими копьями и пескоструйными насадками
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Тип привода насоса
	Электродвигатель, соединение с насосом напрямую через муфту, без ременной передачи (не требует натяжения и замены ремней в процессе эксплуатации)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Номинальная мощность электродвигателя
	не менее 15
	кВт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Напряжение питания
	380, трёхфазное, 50 Гц
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Частота вращения вала насоса
	не более 1450
	об/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Тип насоса
	Плунжерный насос высокого давления с кривошипно-шатунным механизмом
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Материал плунжеров насоса
	Керамика
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Материал головки насоса
	Латунь с никелевым покрытием
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	не менее 500
	бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Диапазон регулирования рабочего давления
	от 30 до 500
	бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Производительность
	не менее 16
	л/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Фильтр воды на входе
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Электрооборудование
	Магнитный пускатель; тепловое реле защиты электродвигателя от перегрузки; защита от обрыва и перекоса фаз
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Кабельная продукция
	Соответствует ГОСТ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Регулятор давления
	Наличие, перепускного типа (by-pass), с плавной регулировкой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Аварийный клапан с термодатчиком
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Счётчик моточасов
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Виброизоляция
	Электродвигатель и насос установлены на виброопорах
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Исполнение
	Мобильное, на колёсах
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Покрытие рамы
	Порошковая окраска
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Держатели для хранения рукава высокого давления и пистолета с копьём
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина
	не более 1000
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина
	не более 800
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Высота
	не более 800
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Масса
	не более 250
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Комплектация: рукав высокого давления
	Наличие. Рукав с рабочим давлением не менее 500 бар, внутренний диаметр не менее 3/8" (10 мм)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина рукава высокого давления
	не менее 20
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Комплектация: пистолет высокого давления с копьём
	Наличие. Пистолет с рабочим давлением не менее 500 бар, с копьём, ухватом (упором) для второй руки и форсункой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Гарантийный срок
	не менее 12
	мес.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Документация
	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации на русском языке
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	


