Аппарат высокого давления электрический мобильный Gidro.market Industrial 500/30 (500 бар, 30 л/мин, 30 кВт)
или эквивалент
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Ед. изм. и кол-во товара

	1
	Аппарат высокого давления электрический мобильный Gidro.market Industrial 500/30 (500 бар, 30 л/мин, 30 кВт) или эквивалент
	Товарный знак, модель
	Gidro.market Industrial 500/30 или эквивалент
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	1 шт.

	
	
	Страна сборки (производства) аппарата
	Россия
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Насос высокого давления (марка, модель)
	Rindevand SJH 3050 или эквивалент
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Назначение
	Мобильный электрический аппарат высокого давления для промышленной гидродинамической очистки: удаление старых лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалины, накипи и отложений с металлоконструкций, оборудования, теплообменников, ёмкостей, корпусов судов; работа с турбофрезами, гибкими копьями и пескоструйными насадками
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Тип привода насоса
	Электродвигатель, соединение с насосом напрямую через муфту, без ременной передачи (не требует натяжения и замены ремней в процессе эксплуатации)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Номинальная мощность электродвигателя
	не менее 30
	кВт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Напряжение питания
	380, трёхфазное, 50 Гц
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Частота вращения вала насоса
	не более 1450
	об/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Тип насоса
	Плунжерный насос высокого давления с кривошипно-шатунным механизмом
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Материал плунжеров насоса
	Керамика
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Материал головки насоса
	Латунь с никелевым покрытием
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Охлаждение масляного картера насоса
	Наличие дополнительного водяного охлаждения картера
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	не менее 500
	бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Диапазон регулирования рабочего давления
	от 30 до 500
	бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Регулятор давления
	Наличие. Регулятор давления перепускного типа (by-pass), рассчитанный на давление не менее 550 бар, с плавной регулировкой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Аварийный (предохранительный) клапан высокого давления
	Наличие — для сброса давления в случае внештатной ситуации
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Термоклапан (термодатчик) защиты насоса от перегрева
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Производительность
	не менее 30
	л/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Подкачивающий (подпорный) насос на входе
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Фильтр воды на входе
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Датчик давления на входе (защита от работы без воды)
	Наличие. Автоматическое отключение аппарата при падении давления воды на входе ниже 1 бар с задержкой не более 5 секунд
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Защита от превышения давления на входе
	Наличие. Автоматическое отключение аппарата при превышении допустимого давления воды на входе
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Манометр высокого давления
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Электрооборудование
	Магнитный пускатель; тепловое реле защиты электродвигателя от перегрузки; защита от обрыва и перекоса фаз
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Кабельная продукция
	Соответствует ГОСТ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Исполнение
	Мобильное, на 4 колёсах
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Диаметр колёс
	не менее 200
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Конструкция рамы
	Каркас из гнутой трубы и листовой стали с рёбрами жёсткости; рама из профильной трубы
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Виброизоляция
	Силовой агрегат (электродвигатель и насос) установлен на основном листе на виброопорах относительно рамы
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Покрытие рамы
	Порошковая окраска
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Держатели для хранения рукава высокого давления и пистолета с копьём
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Режим работы
	Двухсменный (не менее 16 часов в сутки)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина
	не более 1440
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина
	не более 700
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Высота
	не более 1100
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Масса
	не более 320
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Комплектация: рукав высокого давления
	Наличие. Рукав с рабочим давлением не менее 500 бар, внутренний диаметр не менее 3/8" (10 мм)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина рукава высокого давления
	не менее 20
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Комплектация: пистолет высокого давления с копьём
	Наличие. Пистолет с рабочим давлением не менее 500 бар, с байпасным («мокрым») сбросом воды при отпускании курка и ухватом (упором) для второй руки; копьё; форсунка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Гарантийный срок
	не менее 24
	мес.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Документация
	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации на русском языке
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Возможность работы с горячей водой
	опционально (по заказу)
	
	Дополнительная характеристика, указанная участником закупки
	




Аппарат высокого давления электрический мобильный Gidro.market Industrial 500/30 (500 бар, 30 л/мин, 30 кВт) с барабаном
или эквивалент
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке
	Ед. изм. и кол-во товара

	1
	Аппарат высокого давления электрический мобильный Gidro.market Industrial 500/30 (500 бар, 30 л/мин, 30 кВт) с барабаном или эквивалент
	Товарный знак, модель
	Gidro.market Industrial 500/30 с барабаном или эквивалент
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	1 шт.

	
	
	Страна сборки (производства) аппарата
	Россия
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Насос высокого давления (марка, модель)
	Rindevand SJH 3050 или эквивалент
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Назначение
	Мобильный электрический аппарат высокого давления для промышленной гидродинамической очистки: удаление старых лакокрасочных покрытий, ржавчины, окалины, накипи и отложений с металлоконструкций, оборудования, теплообменников, ёмкостей, корпусов судов; работа с турбофрезами, гибкими копьями и пескоструйными насадками. Исполнение с барабаном для рукава высокого давления
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Тип привода насоса
	Электродвигатель, соединение с насосом напрямую через муфту, без ременной передачи (не требует натяжения и замены ремней в процессе эксплуатации)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Номинальная мощность электродвигателя
	не менее 30
	кВт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Напряжение питания
	380, трёхфазное, 50 Гц
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Частота вращения вала насоса
	не более 1450
	об/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Тип насоса
	Плунжерный насос высокого давления с кривошипно-шатунным механизмом
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Материал плунжеров насоса
	Керамика
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Материал головки насоса
	Латунь с никелевым покрытием
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Охлаждение масляного картера насоса
	Наличие дополнительного водяного охлаждения картера
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	не менее 500
	бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Диапазон регулирования рабочего давления
	от 30 до 500
	бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Регулятор давления
	Наличие. Регулятор давления перепускного типа (by-pass), рассчитанный на давление не менее 550 бар, с плавной регулировкой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Аварийный (предохранительный) клапан высокого давления
	Наличие — для сброса давления в случае внештатной ситуации
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Термоклапан (термодатчик) защиты насоса от перегрева
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Производительность
	не менее 30
	л/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Подкачивающий (подпорный) насос на входе
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Фильтр воды на входе
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Датчик давления на входе (защита от работы без воды)
	Наличие. Автоматическое отключение аппарата при падении давления воды на входе ниже 1 бар с задержкой не более 5 секунд
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Защита от превышения давления на входе
	Наличие. Автоматическое отключение аппарата при превышении допустимого давления воды на входе
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Манометр высокого давления
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Электрооборудование
	Магнитный пускатель; тепловое реле защиты электродвигателя от перегрузки; защита от обрыва и перекоса фаз
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Кабельная продукция
	Соответствует ГОСТ
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Исполнение
	Мобильное, на 4 колёсах
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Диаметр колёс
	не менее 200
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Конструкция рамы
	Каркас из гнутой трубы и листовой стали с рёбрами жёсткости; рама из профильной трубы
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Виброизоляция
	Силовой агрегат (электродвигатель и насос) установлен на основном листе на виброопорах относительно рамы
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Покрытие рамы
	Порошковая окраска
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Держатели для хранения рукава высокого давления и пистолета с копьём
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Барабан для рукава высокого давления
	Наличие. Барабан с ручной намоткой, установлен на раме аппарата
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Вместимость барабана
	не менее 30
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Режим работы
	Двухсменный (не менее 16 часов в сутки)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина
	—
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина
	—
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Высота
	—
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Масса
	—
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Комплектация: рукав высокого давления
	Наличие. Рукав с рабочим давлением не менее 500 бар, внутренний диаметр не менее 3/8" (10 мм)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина рукава высокого давления (намотан на барабан)
	не менее 30
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Комплектация: пистолет высокого давления с копьём
	Наличие. Пистолет с рабочим давлением не менее 500 бар, с байпасным («мокрым») сбросом воды при отпускании курка и ухватом (упором) для второй руки; копьё; форсунка
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Гарантийный срок
	не менее 24
	мес.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Документация
	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации на русском языке
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Возможность работы с горячей водой
	опционально (по заказу)
	
	Дополнительная характеристика, указанная участником закупки
	


