Установка каналопромывочная высокого давления бензиновая мобильная Gidro.market 150–200 бар, 50–65 л/мин
или эквивалент
Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам товара
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	Установка каналопромывочная высокого давления бензиновая мобильная Gidro.market 150–200 бар, 50–65 л/мин или эквивалент
	Товарный знак, модель
	Gidro.market 150–200 бар, 50–65 л/мин или эквивалент
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	1 шт.

	
	
	Страна сборки (производства) установки
	Россия
	
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Назначение
	Каналопромывочная установка высокого давления для гидродинамической прочистки внутренней и наружной канализации, ливневой канализации, трубопроводов и мусоропроводов
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Тип привода
	Бензиновый двигатель внутреннего сгорания
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Мощность двигателя
	не менее 30
	л.с.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Запуск двигателя
	Электростартер; аккумуляторная батарея в комплекте
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Тип насоса
	Плунжерный насос высокого давления
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Материал плунжеров насоса
	Керамика
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Максимальное рабочее давление
	не менее 200
	бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Производительность
	не менее 50 и не более 65
	л/мин
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Регулятор давления
	Наличие, перепускного типа (by-pass)
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Термоклапан
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Датчик уровня масла двигателя
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Манометр высокого давления
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Барабан для рукава высокого давления
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина рукава высокого давления на барабане
	не менее 100
	м
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Внутренний диаметр рукава высокого давления
	не менее 12
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Рабочее давление рукава высокого давления
	не менее 200
	бар
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Диаметр прочищаемых трубопроводов
	от 50 до 450
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Комплектация: каналопромывочная форсунка
	Наличие, с соплами прямого и обратного действия
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Комплектация: каналопромывочная турбофреза
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Исполнение рамы
	Мобильная, на четырёх пневматических колёсах, для ручного перемещения
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Барабан: материал и намотка
	Металлический, с ручной намоткой
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Виброопоры двигателя и насоса
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Такелажные зацепы для погрузки краном
	Наличие
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	

	
	
	Длина
	не более 1300
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Ширина
	не более 950
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Высота
	не более 1450
	мм
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Масса
	не более 160
	кг
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Гарантийный срок
	не менее 12
	мес.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	

	
	
	Документация
	Паспорт изделия и руководство по эксплуатации на русском языке
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	


